CHECKLISTE FÜR DIE INSPEKTION UND WARTUNG VON WINDKRAFTANLAGEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORBEREITUNGEN VOR DER INSPEKTION ---
[ ] Geplantes Datum der Inspektion
[ ] Geplanter Beginn der Inspektion
[ ] Genehmigungsnummer (Lizenz A, Genehmigung B, Berechtigung C)
[ ] Wetterbedingungen (Verständlich, Bewölkt, Regnerisch, Windig)
[ ] Checkliste für Sicherheitsausrüstung (Verfügbarkeit bestätigen) (Schutzhelm, Schutzbrille, Nutzen Sie die Vorteile von, Handschuhe)
[ ] Gibt es vor der Inspektion ungewöhnliche Beobachtungen oder Bedenken?

--- TURMPRÜFUNG ---
[ ] Turmhöhe (in Metern)
[ ] Grundvoraussetzung (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht)
[ ] Beschreiben Sie alle sichtbaren Risse oder Beschädigungen.
[ ] Rissbreite (in mm, falls zutreffend)
[ ] Zustand der Zugangstreppe (Gut., Fair, Schlecht)
[ ] Datum der letzten Inspektion
[ ] Unterschrift des Prüfers

--- ÜBERPRÜFUNG DER ROTORBLÄTTER ---
[ ] Seriennummer des Blades
[ ] Zustand der Vorderkante der Turbinenschaufel (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht, Starke Erosion)
[ ] Beschreibung von Schäden an der Klinge (falls vorhanden)
[ ] Foto der Beschädigung eines Rotorblatts (Vorderseite)
[ ] Risslänge (mm) – falls zutreffend
[ ] Festgestellte Schadensarten (Hacken, Erosion, Delamination, Blitzschlag, Abbau von Farbe/Lack)
[ ] Zustand der Schaufenspitze (Normal, Leichte Gebrauchsspuren, Deutliche Abnutzung, Vorhandene Schäden)

--- INSPEKTION DER TRIEBWERKSGONDEL (AUSSENSEITE) ---
[ ] Außentemperatur (°C)
[ ] Sichtbare Beschädigungen (Karosserie) (Keine, Kratzer, Dellen, Korrosion, Risse)
[ ] Beschreibung etwaiger festgestellter Schäden
[ ] Zustand der Lüftungsgitter (Verständlich, Teilweise verdeckt, Blockiert)
[ ] Fügen Sie Fotos der Außenansicht hinzu.
[ ] Luftfeuchtigkeit (%)

--- GETRIEBEINSPEKTION ---
[ ] Ölstand im Getriebe (mm)
[ ] Getriebeöl-Temperatur (°C)
[ ] Schwingungspegel des Getriebes (mm/s)
[ ] Ölzustand – Visuelle Inspektion (Sauber, Leicht bewölkt, Bewölkt, Kontaminiert)
[ ] Sind ungewöhnliche Geräusche wahrnehmbar?
[ ] Datum des letzten Ölwechsels
[ ] Foto einer Getriebeölprobe

--- GENERATORPRÜFUNG ---
[ ] Generatortemperatur (°C)
[ ] Lagertemperatur (°C)
[ ] Spannung (V)
[ ] Aktuell (A)
[ ] Kühlmittelstand (Voll, Normal, Niedrig, Leer)
[ ] Hinweise zum Zustand des Kühlmittels
[ ] Wickelzustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht)
[ ] Generiertes Bild (falls zutreffend)

--- INSPEKTION DES HYDRAULIKSYSTEMS ---
[ ] Füllstand der Hydraulikflüssigkeit (in Zoll)
[ ] Temperatur des Hydraulikölbehälters (°C)
[ ] Druck der Hydraulikpumpe (psi)
[ ] Flüssiger Zustand (Ausgezeichnet, Gut., Fair, Schlecht)
[ ] Wurde ein Datenleck festgestellt? (Ja, Nein)
[ ] Beschreibung des Lecks (falls zutreffend)
[ ] Foto des Hydrauliksystems (falls Probleme festgestellt wurden)

--- ÜBERPRÜFUNG DES BREMSSYSTEMS ---
[ ] Bremsbelagstärke (mm)
[ ] Rotorspielraum (mm)
[ ] Zustand der Bremsbeläge (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht)
[ ] Bremsflüssigkeitsstand (Voll, Ausreichend, Niedrig, Kritisch)
[ ] Hinweise zur Leistung des Bremssystems
[ ] Datum des letzten Austauschs der Bremsbeläge

--- ÜBERPRÜFUNG DES GIERSTEUERUNGSSYSTEMS ---
[ ] Drehzahl des Yaw-Motors (U/min)
[ ] Temperatur des Drehlagers (°C)
[ ] Gierbremsendruck (PSI)
[ ] Zustand der Schmierstoffversorgung der Lager (Gut, Fair, Schlecht)
[ ] Zustand der Zahnradverbindung (Optimal, Etwas locker, Zu eng.)
[ ] Hinweise zum Betrieb des Motors
[ ] Letztes Schmierdatum

--- ANEMOMETER UND SENSOREN ---
[ ] Windgeschwindigkeitsanzeige (m/s)
[ ] Windrichtungsanzeige (in Grad)
[ ] Sensorenstatus (In Betrieb befindlich / Betriebsbereit, Leistungsabfall, Fehlgeschlagen)
[ ] Letztes Kalibrierungsdatum
[ ] Lesezeit
[ ] Anmerkungen/Beobachtungen

--- BLITZSCHUTZANLAGE ---
[ ] Datum der letzten Inspektion des Blitzschutzsystems
[ ] Erdungswiderstand (Ohm)
[ ] Zustand des Überspannungsschutzgeräts (Gut., Fair, Schlecht, Muss ersetzt werden.)
[ ] Bereiche, in denen potenziell Risiken bestehen? (Turmspitze, Kabeleinführungsstellen, Erdungssystem, Keine gefunden.)
[ ] Detaillierte Beobachtungen/Notizen
[ ] Fotos des Erdungssystems

--- ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN UND VERKABELUNG ---
[ ] Zustand der Kabelisolierung (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht, Nicht zutreffend.)
[ ] Kabellänge (in Metern)
[ ] Anzugsmoment der Verbinder (Sicher, Etwas locker, locker, N/A)
[ ] Beobachtungen/Anmerkungen zur Verkabelung
[ ] Foto der Verkabelung hochladen (falls Probleme festgestellt wurden).
[ ] Nachweise von Korrosion (Ja, Nein, Nicht zutreffend.)

--- DOKUMENTATION UND BERICHTERSTELLUNG NACH DER INSPEKTION ---
[ ] Datum der Inspektion
[ ] Beginn der Inspektion
[ ] Endzeit der Inspektion
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse
[ ] Gesamtzeit für die Inspektion (Stunden)
[ ] Unterstützte Foto-/Videoformate
[ ] Gesamtbewertung des Zustands (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht)
[ ] Unterschrift des Prüfers

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/wind-turbine-inspection-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)