WINDKRAFTANLAGEN-WARTUNGSPRÜFLISTE-VORLAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORBEREITUNGSPRÜFUNG ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Inspektionsbeginn
[ ] Betriebsstunden der Turbine seit der letzten Inspektion
[ ] Wetterbedingungen (Klar, bewölkt, Regnerisch, windig, schneebedeckt)
[ ] Turbinenstatus (betrieblich, Herabgestuft, Offline)
[ ] Inspektorenunterschrift
[ ] Umgebungstemperatur (°C)

--- KLINGENINSPEKTION ---
[ ] Messerseriennummer
[ ] Erosionsbewertung (gesamt)
[ ] Risserkennung – Beschreibung (falls vorhanden)
[ ] Führende Schadensarten (Abrieb, Auswirkung, Schichtablösung, Absplittern, Kein.)
[ ] Schutzdicke am Rand (mm)
[ ] Eisdetektion und Maßnahmen zur Vermeidung
[ ] Klingenbild (Gesamt)
[ ] Klingenbeschaffenheit – Gesamtbeurteilung (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

--- NACELLE-INSPEKTION ---
[ ] Füllstand des Getriebeöls
[ ] Getriebeöl-Zustandsberichte
[ ] Generatorkochtemperatur (°C)
[ ] Generatorlager-Schwingung (mm/s)

[ ] Generatorlagerlärmpegel (Normal, Leicht erhöht, erhöht, abnormal)
[ ] Datum des letzten Lageraustauschs am Generator
[ ] Gab es ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen?
[ ] Getriebeölprobe (optional)

--- TURMPRÜFUNG ---
[ ] Turmhöhe (Meter)
[ ] Korrosion festgestellt? (Ja., Nein)
[ ] Beschreibung von Korrosion (falls vorhanden)
[ ] Blitzschäden (falls vorhanden)
[ ] Schweißnahtzustand (Gut, gerecht, arm)
[ ] Hinweise zum Zustand der Schweißnähte
[ ] Datum der letzten Lackierung/Beschichtung
[ ] Turm-Fotos (optional)

--- YAW SYSTEM WARTUNG ---
[ ] Wälzlager-Temperatur (°C)
[ ] Yaw Motor Strom (Ampere)
[ ] Drehmoment (min⁻¹)
[ ] Zustand des Getriebeöls (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Hinweise zum Schaltkasten-Geräusch/Lärm
[ ] Letztes Datum für Ölwechsel
[ ] Festgestellte Probleme (Übermäßige Lärmbelästigung, Langsame Drehung, Vibration, Flüssigkeitsaustritt, Keine.)
[ ] Technikerunterschrift

--- WARTUNG DES TONHÖHENSYSTEMS ---
[ ] Pitch Motor Strom (Ampere)
[ ] Neigungstemperatur (°C)

[ ] Tonhöhenkorrekturfunktion (funktional, Benötigt Anpassung, defekt)
[ ] Letzte Hydraulikflüssigkeitswechsel (falls zutreffend)
[ ] Gibt es ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen?
[ ] Neigungswinkelsensor-Kalibrierstatus (Innerhalb der Toleranz, Muss angepasst werden., Aus der Toleranzgrenze)
[ ] Zeitpunkt-Pitch-Systemtest

--- HYDRAULIKSYSTEMPRÜFUNGEN ---
[ ] Füllstand des Tanks (Zoll)
[ ] Hydraulikdruck (PSI)
[ ] Flüssigkeitszustand (visuelle Prüfung) (Gut, bewölkt, Verunreinigt, schäumig)
[ ] Filterdruckabfall (PSI)
[ ] Letztes Datum für den Ölwechsel der Hydraulikflüssigkeit
[ ] Notizen/Feststellungen

--- ELEKTRISCHE SYSTEMPRÜFUNGEN ---
[ ] Generator-Spannung (V)
[ ] Transformatoröl-Temperatur (°C)
[ ] Widerstand (Ω)
[ ] Zustand der Kabelbäume (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Elektrische Probleme festgestellt (Lose Verbindungen, Korrosion, Überhitzung, Funkenschlag, Keine.)
[ ] Detaillierte Hinweise zum elektrischen System
[ ] Datum der letzten Elektroprüfung

--- SCHMIERUNG UND FETTEN ---
[ ] Letztes Schmierdatum

[ ] Getriebeölstand (mm)
[ ] Pitch Lagerfett Menge (Gramm)
[ ] Schmierstoffart (Lithiumfett, Calciumsulfonatfett, Polyureapur-Fett)
[ ] Schmiermittel-Chargennummer
[ ] Wälzlagerfettmenge (Gramm)

[ ] Hinweise zur Schmierung

--- LEISTUNGSÜBERWACHUNG ---
[ ] Durchschnittliche Leistung (MW)
[ ] Verfügbarkeit (%)

[ ] Auslastungsfaktor (%)
[ ] Windgeschwindigkeit (m/s)
[ ] Aufnahmezeitpunkt
[ ] Auffnahmedatum
[ ] Anmerkungen/Feststellungen zur Leistung

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/wind-turbine-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)