LISTA DE VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VERIFICACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN
 ---
[ ] Identificador o SKU de ventana/puerta
[ ] Nombre del proyecto/Dirección
[ ] Revisión de planos de taller/especificaciones – ¿Se observan discrepancias?
[ ] Condición actual de la pared (observada) (Bien., Justo, Deficiente – Requiere mejoras, Desconocido
)
[ ] Ancho de abertura aproximado (medido)

[ ] Altura de apertura aproximada (medida)
[ ] Profundidad de abertura rugosa (medida)
[ ] Notas adicionales/Observaciones (p. ej., obstáculos, aislamiento)

--- VERIFICAR ESCUADRAS Y NIVEL ---
[ ] Medida diagonal (Lado 1)
[ ] Medida Diagonal (Lado 2)
[ ] Diferencia de Nivel (Arriba)
[ ] Diferencia de nivel (parte inferior)

[ ] Apertura Recta (Dentro de la tolerancia (+/- 1/8 de pulgada), Fuera de Tolerancia - Se requiere corrección)
[ ] Apertura de nivel (Dentro de la Tolerancia (+/- 3,175 mm), Fuera de Tolerancia – Requiere Corrección)
[ ] Notas sobre la escuadra y el nivel del marco (si se requieren correcciones)

--- UBICACIÓN Y ALINEACIÓN INICIAL DE VENTANAS/PUERTAS ---
[ ] Ancho de la abertura (medido)

[ ] Altura de apertura aproximada (medida)

[ ] Ancho de ventana/puerta (medido)

[ ] Altura de ventana/puerta (medida)

[ ] Ubicación de Ventanas/Puertas (Centrada/Descentrada) (Centrado, Desplazamiento - Especificar Ubicación (Texto Extenso)
)
[ ] Detalles de ubicación de compensación (si aplica)
[ ] Uso inicial de shim (Sí/No)
 (Sí., No.)
[ ] Notas sobre la colocación del shim (si aplica)

--- ALINEACIÓN VERTICAL ---
[ ] Distancia a la vertical (lado 1) (en pulgadas)
[ ] Distancia a la vertical (lado 2) (en pulgadas)
[ ] Ajuste vertical total necesario (en pulgadas)
[ ] ¿Se requiere ajuste de calce? (Sí., No.)
[ ] Notas sobre ajustes de alineación vertical (p. ej., ubicación de cuñas, motivos de los ajustes).
[ ] Comprobar si hay revelación (si procede). (Sí., No., No aplica.
)
[ ] Revelar distancia (si aplica) (en pulgadas)

--- ALINEACIÓN HORIZONTAL ---
[ ] Variación Horizontal (arriba)
[ ] Variación horizontal (en la parte inferior)

[ ] Desviación Horizontal Total (máximo permitido)
[ ] Método de alineación utilizado (Nivel, Línea de texto, Nivel láser)
[ ] Notas sobre el ajuste horizontal
[ ] ¿Está la alineación horizontal dentro de la tolerancia? (Sí., No.)

--- FUNCIONAMIENTO (SI APLICA) ---
[ ] Funcionamiento de ventanas/puertas: ¿Suave? (Sí., No, Algo)
[ ] Holgura alrededor del marco (mm)
[ ] Funcionamiento del mecanismo de bloqueo (Funciona correctamente., Difícil de manejar., Defectuoso)
[ ] Notas sobre la operación/ajuste requeridos.
[ ] Sellado Perimetral (Inicial) (Bien.
, Justo, Pobre)

--- INSPECCIÓN FINAL Y APROBACIÓN ---
[ ] Temperatura durante la inspección (grados Fahrenheit)
[ ] Satisfacción General de Alineación (Instalador) (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Operación Fluidez (Instalador) (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Comentarios / Notas del instalador
[ ] Comentarios/Preocupaciones del cliente
[ ] Firma del instalador
[ ] Firma del Cliente (Aceptación)
[ ] Fecha de inspección

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/window-door-installation-alignment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)