LISTE DE CONTRÔLE DE L'ALIGNEMENT DE L'INSTALLATION DES FENÊTRES ET DES PORTES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VÉRIFICATION PRÉALABLE À L'INSTALLATION ---
[ ] Référence fenêtre/porte ou code produit

[ ] Nom du projet/Adresse
[ ] Examen des plans de fabrication/des spécifications – Repérer d’éventuelles incohérences ?

[ ] État actuel du mur (constaté) (Bon, Juste, Insuffisant – Nécessite une amélioration, Inconnu(e)
)
[ ] Largeur d'ouverture brute (mesurée)
[ ] Hauteur d'ouverture brute (mesurée)

[ ] Profondeur d'encastrement (mesurée)

[ ] Remarques/Observations supplémentaires (p. ex. obstacles, isolation)

--- VÉRIFICATION DE L'ÉQUERRAGE ET DU NIVEAU ---
[ ] Mesure Diagonale (Côté 1)
[ ] Mesure Diagonale (Côté 2)

[ ] Différence de niveau (haut)

[ ] Différence de niveau (en bas)
[ ] Ouverture de l'équerrure (Dans la tolérance (+/- 1/8 de pouce), Hors tolérance - Correction requise)
[ ] Ouverture de niveau (Dans la tolérance (+/- 1/8 de pouce), Hors tolérance - Correction nécessaire)
[ ] Observations sur l'équerrage et le niveau (si corrections nécessaires)

--- PLACEMENT ET ALIGNEMENT INITIAL DES FENÊTRES/PORTES ---
[ ] Largeur d'ouverture brute (mesurée)
[ ] Hauteur d'ouverture brute (mesurée)
[ ] Largeur fenêtre/porte (mesurée)
[ ] Hauteur des fenêtres/portes (mesurée)

[ ] Placement des fenêtres/portes (centré/décentré) (Centré, Décalage - Définir l'emplacement (Long texte)
)
[ ] Détails de l'emplacement de décalage (le cas échéant)
[ ] Utilisation initiale du shim (Oui/Non)
 (Oui., Non.)
[ ] Conseils de positionnement du shim (le cas échéant)

--- ALIGNEMENT VERTICAL ---
[ ] Écart par rapport à la verticale (côté 1) (en pouces)
[ ] Dépassement par rapport à la verticale (côté 2) (en pouces)
[ ] Ajustement vertical total nécessaire (en pouces)
[ ] Nécessite-t-il un calage ? (Oui., Non.)
[ ] Notes sur les ajustements d'alignement vertical (p. ex. emplacements des cales, raisons des ajustements)
[ ] Vérifier la révélation (si applicable) (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Indiquer la distance (si applicable) (en pouces)

--- ALIGNEMENT HORIZONTAL ---
[ ] Variation horizontale (en haut)
[ ] Variation horizontale (en bas)
[ ] Déviation horizontale totale (maximum autorisé)

[ ] Méthode d'alignement utilisée
 (Niveau, Fil tendu, Niveau laser)
[ ] Observations sur le réglage horizontal
[ ] L'alignement horizontal est-il conforme aux tolérances ?
 (Oui., Non.)

--- FONCTIONNEMENT (SI APPLICABLE) ---
[ ] Fonctionnement des fenêtres/portes : fluide ?
 (Oui, Non., Partiellement
)
[ ] Ecart (mm) autour du cadre
[ ] Fonctionnement du système de verrouillage (Fonctionne correctement., Rigide/Difficile à utiliser, dysfonctionnement)
[ ] Observations concernant l'opération/ajustement requis
[ ] Joint d'étanchéité (initial) (Bien., Juste, Pauvre)

--- INSPECTION FINALE ET VALIDATION ---
[ ] Température pendant l'inspection (Fahrenheit)
[ ] Satisfaction générale d'alignement (Installateur)
 (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Opération Fluidité (Installation) (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
[ ] Commentaires d'installation / Notes d'installation
[ ] Commentaires / préoccupations des clients
[ ] Installer la signature
[ ] Signature du client (Acceptation)
[ ] Date d'inspection

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/window-door-installation-alignment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)