LISTA KONTROLNA DOPASOWANIA INSTALACJI OKIEN I DRZWI

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WERYFIKACJA PRZEDINSTALACYJNA ---
[ ] Identyfikator okna/drzwi lub SKU
[ ] Nazwa/Adres Projektu
[ ] Przegląd rysunków wykonawczych/specyfikacji – Wskazanie wszelkich rozbieżności?
[ ] Istniejący stan ściany (obserwacja) (Dobry, Sprawiedliwy, Słaby - Wymaga poprawy, Nieznany)
[ ] Szerokość otworu roboczego (pomiarowana)
[ ] Wysokość otworu roboczego (zmierzona)
[ ] Głębokość otworu roboczego (pomiar)
[ ] Dodatkowe uwagi/obserwacje (np. przeszkody, izolacja)

--- PROSTOŚĆ I POZIOM RAMY ---
[ ] Pomiar przekątnej (Strona 1)
[ ] Pomiar przekątnej (Strona 2)
[ ] Różnica poziomów (Góra)
[ ] Różnica poziomów (Dno)
[ ] Otwarcie Kwadratowości (W granicach tolerancji (+/- 1/8 cala), Poza tolerancją - Wymagana korekta)
[ ] Poziom płaskości na starcie (W tolerancji (+/- 1/8 cala), Poza tolerancją - Wymagana korekta)
[ ] Uwagi dotyczące kątowości i poziomowania ramy (jeśli wymagane poprawki)

--- USTAWIENIE/MONTAŻ OKNA/DRZWI I WSTĘPNE POZYCJONOWANIE ---
[ ] Szerokość otworu okiennego (mierzone)
[ ] Wysokość otworu (pomiarowa)
[ ] Szerokość okna/drzwi (pomiarowa)
[ ] Wysokość okna/drzwi (pomiarowa)
[ ] Lokalizacja okna/drzwi (centralna/przesunięta) (Wyśrodkowany, Offset - Określ lokalizację (Długi tekst))
[ ] Szczegóły lokalizacji offsetu (jeśli dotyczy)
[ ] Wstępne użycie podkładki (Tak/Nie) (Tak, Nie)
[ ] Uwagi dotyczące rozmieszczenia osprzętu (jeśli dotyczy)

--- WYRÓWNANIE PIONOWE ---
[ ] Odległość od pionu (strona 1) (w calach)
[ ] Odległość od pionu (strona 2) (w calach)
[ ] Całkowita regulacja pionowa wymagana (w calach)
[ ] Wymagane podkładki? (Tak, Nie)
[ ] Uwagi dotyczące korekt wyrównania pionowego (np. lokalizacje podkładek, powody korekt)
[ ] Sprawdź dostępność Reveal (jeśli dotyczy) (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Określ odległość (jeśli dotyczy) (w calach)

--- WYRÓWNANIE POZIOME ---
[ ] Wariacja pozioma (na górze)
[ ] Pionowe różnice (na dole)
[ ] Całkowale poziome odchylenie (maksymalnie dozwolone)
[ ] Zastosowana metoda wyrównania (Poziom, Linia strun, Poziom laserowy)
[ ] Uwagi dotyczące regulacji poziomej
[ ] Czy wyrównanie poziome mieści się w tolerancji? (Tak, Nie)

--- DZIAŁANIE FUNKCJI (JEŚLI DOTYCZY) ---
[ ] Uruchamianie okna/drzwi: Płynne? (Tak, Nie, Do pewnego stopnia)
[ ] Szpara (Luz) wokół ramy (mm)
[ ] Funkcjonalność mechanizmu blokującego (Działają poprawnie, Sztywny/Trudny w obsłudze, Usterkowy)
[ ] Uwagi dotyczące eksploatacji/wymagania korekty
[ ] Uszczelka podkładowa (Początkowa) (Dobry, Sprawiedliwy, Słaby)

--- KOŃCOWA INSPEKCJA I AKCEPTACJA ---
[ ] Temperatura podczas inspekcji (stopnie Fahrenheita)
[ ] Ogólne zadowolenie z dopasowania (Instalator) (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Operacja Gładkości (Instalator) (Doskonałe, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
[ ] Uwagi instalatora / Notatki
[ ] Uwagi / Obawy Klienta
[ ] Podpis Instalatora
[ ] Podpis Klienta (Akceptacja)
[ ] Data inspekcji

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/window-door-installation-alignment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)